**资阳市雁江区人民医院**

**定制智能储物柜询价采购需求**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| 1 | 定制智能储物柜1 | 4800\*500\*2000  1主5副48门 | 组 | 1 | 10400.00 | 10400.00 |  |
| 2 | 定制智能储物柜2 | 3600\*500\*2000  1主3副32门 | 组 | 1 | 7300.00 | 7300.00 |  |
| 3 | 定制智能储物柜3 | 2700\*500\*2000  1主2副24门 | 组 | 1 | 5900.00 | 5900.00 |  |
| 4 | 定制智能储物柜4 | 3090\*350\*2000  1主2副63门 | 组 | 1 | 7600.00 | 7600.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 31200.00 |  |

**二、详细技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/尺寸 | 主要技术参数 |
| 1 | 定制智能储物柜1 | 4800\*500\*2000  1主5副48门 | 1.结构组合要求：多柜组合结构，主柜带中控系统。  2.材料要求：  2.1寄存柜柜体选用≧0.7mm优质冷轧钢板，经冷加工成形后，焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可定制。  2.2冷轧钢板应符合GB/T5213-2019标准，屈服强度≤280MPa,抗拉强度270-410MPa，弯曲外表面无可见裂纹。**（成交供应商在验收时提供国家认可的检验机构出具的带有CNAS或CMA标识的冷轧钢板合格检测报告，若未提供，采购人拒绝验收，提供承诺函并加盖供应商公章）**  3.智能储物柜应符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》标准，检测项目包含但不限于：标记的语言：简体中文。电源额定值：额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定电流：1.5A。机械强度：10N恒定作用力实验后无损伤。抗电强度：产品输入与易触及金属外壳之间1000V无击穿。**（成交供应商在验收时提供国家认可的检验机构出具的带有CNAS或CMA标识的智能储物柜合格检测报告，若未提供，采购人拒绝验收，提供承诺函并加盖供应商公章）**  4.存取方式：人脸识别智能存储。应急开锁要求：门锁组件及中控锁为智能柜配件，坚固耐用，如遇人脸识别故障与停电时，管理员可通过中控锁系统手动打开单个或全部柜门。  5.系统功能  5.1主界面：简洁直观，显示当前存取状态、日期、时间、可用箱子数量，可以设置单位名称、科室名称等显示在主界面上。  5.2管理功能：设备具有电脑、手机移动终端远程管理功能。可以提供本地电脑管理软件与私有化云平台部署管理软件，并且可以使用微信小程序统一管理，各种管理端软件，可以添加、删除人员，查看识别记录，开箱和清箱等功能。  5.3中途取件：具有中途取件功能，开启中途取件功能后，开箱时选择“中途取出”，为用户提供中途取出功能，箱子仍绑定该用户，其他用户无法使用。  5.4网络设置：网络设置下，可以设置WIFI、以太网、以及服务器设置；服务器设置下，可以设置服务器的IP地址与微信小程序使用地址。  5.5一人多箱/一箱多人：开启功能后，一人可以存取多个箱子/一个柜子可以多个人一起使用。  5.6私有柜：开启此功能，添加了人员信息的人才可以使用，其他人员使用不了。 |
| 2 | 定制智能储物柜2 | 3600\*500\*2000  1主3副32门 |
| 3 | 定制智能储物柜3 | 2700\*500\*2000  1主2副24门 |
| 4 | 定制智能储物柜4 | 3090\*350\*2000  1主2副63门 |

1. **服务要求**

1、供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

3、货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，但费用由采购人负担。

4、售后服务：

4.1、质保期：自验收合格之日起≥一年。

4.2、货物安装调试完成后，供应商应进行使用培训，确保使用人员能够熟练掌握定制智能储物柜的各项功能及正确操作方法。

4.2、质保期内供应商负责所有因产品质量问题而产生的费用，所有服务免费。

4.3、质保期内出现质量问题，如货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

**四、商务要求**

1.合同签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.交货期限：自合同签订之日起20日内交货。

3.履约地点：采购人指定地点。

4.付款方式：验收合格后，采购人收到供应商提供的全额有效发票并完善财务报销手续，达到付款条件起60日，支付合同总金额的95.00%；验收合格使用满一年，无任何质量问题并完善财务报销手续，达到付款条件起60日，支付合同总金额的5.00%。

8.验收：本项目应全部符合规格型号及技术参数响应要求，采购人将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）等相关文件进行验收。

注：本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

**五、****供应商资格要求及证明材料**

**（一）资格要求相关证明材料：**

1.具有独立承担民事责任的能力**（提供复印件）**；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料**（提供承诺函原件）**；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**（提供承诺函原件）**；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录**（提供承诺函原件）**；

5.履约能力**（提供承诺函）**

6.根据采购项目提出的特殊条件：无

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章**（鲜章）**。

**六、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**七、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2024年12月26日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院办公大楼4楼采购办。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**八、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系人：采购办

联系电话：028-26346672

**九、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格/尺寸 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 定制智能储物柜1 | 4800\*500\*2000  1主5副48门 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 定制智能储物柜2 | 3600\*500\*2000  1主3副32门 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 定制智能储物柜3 | 2700\*500\*2000  1主2副24门 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 定制智能储物柜4 | 3090\*350\*2000  1主2副63门 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： | | | | | | | | |

注：本次报价包括生产费、运输费、包装费、材料费、人工费、服务费、搬运费、安装费、资金利息、利润税金等所有费用。

二、是否全部响应本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年 月 日