**资阳市雁江区人民医院**

**弱电井门禁系统询价采购需求**

1. **采购清单明细表及技术参数要求（实质性要求）**

本项目最高限价5.85万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 指纹门禁一体机 | 1、支持≥2.4寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥240×300 2、支持语音提示 3、支持门铃功能 4、支持至少5000个用户、3000指纹、5000个密码、10万事件记录 5、支持门控安全模块扩展，防止断电开门，提升门控安全 6、至少包含指纹/密码/远程开门模式，并支持多种组合识别鉴权方式 7、支持多人组合开门(平台可配） 8、至少包含胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警，防反潜报警等功能 9、至少包含来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等用户设置 10、支持TCP/IP接入网络 11、支持在线升级，USB升级 12、支持智能门禁管理平台 13、耐高低温，支持工作温度-10-55℃ 14、支持明装/86盒安装 15、至少具有以下硬件接口:LAN(100M自适应)、RS485、RS232、韦根、USB、喇叭扬声器、报警输入、报警输出、门锁控制、门磁反馈、PSAM、门铃输出、读卡器、锁供电接口、POE接口等 16、刷卡识读距离试验:0cm—8cm（提供具有检测资质的第三方有效检测报告复印件加盖投标人公章） 17、支持在线对本机或外接读卡器或本地U盘方式升级。（提供具有检测资质的第三方有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 45 | 600 | 27000 |  |
| 2 | 磁力锁 | 1、最大拉力：220kg±10% 2、外壳材料：铝合金 3、表面工艺：阳极氧化 4、安全类型：断电开门  5、供电方式：360mA×12V/180mA×24V | 台 | 45 | 100 | 4500 |  |
| 3 | 开门按钮 | 1、外壳材料：ABS 2、电气性能：最大电流：3A36VDC 3、耐用测试：≥五十万次老化测试合格 4、接点输出：NO/COM接点 | 个 | 45 | 10 | 450 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | 1、外壳材料：铝合金 2、表面工艺：阳极氧化 3、产品尺寸：28.5mm×47mm×250mm（高×宽×长）±5% | 个 | 45 | 20 | 900 |  |
| 5 | 闭门器 | 1、支持门宽≥900mm，门重≥50kg | 个 | 45 | 90 | 4050 |  |
| 6 | 指纹录入器 | 1、采用PC材质、亚克力面板 2、支持Mifare卡（IC卡）、ID卡、身份证(序列号)的发卡，指纹采集 3、支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动 4、发卡、指纹采集成功有LED指示灯、声音提示 5、图像分辨率检查：≥508dpi。（提供具有检测资质的第三方有效检测报告复印件加盖投标人公章） 6、通讯功能检查：指纹模块应能将采集到的指纹图像信息经通讯接口传送给计算机，计算机也应能将保存的指纹图像信息经通讯接口传送给受试样品 7、指纹模块应能与计算机通过通讯接口进行指令传输与应答。（提供具有检测资质的第三方有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 | 390 | 390 |  |
| 7 | 智能门禁管理平台 | 软硬一体化平台，集成基础管理、视频、门禁，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，支持后续业务模块扩展需求。系统采用开放架构。 一、平台参数 1、永久性授权使用单台门禁控制点路≥50路，支持分布式部署扩展设备接入能力 2、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录 （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等  （3）支持用户需先完成终端硬件身份识别验证，通过后才可触发APP账号密码登录流程，等功能  3.存储数据硬盘：≥4T磁盘存储空间，支持磁盘扩展；  运行内存：≥32G 4、移动端 （1）移动端APP支持实时预览，云台控制等 （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件 4、永久性使用授权点≥50个点位 | 台 | 1 | 9700 | 9700 |  |
| 8 | 门禁接入交换机1 | 1、交换容量至少256Gbps 2、包转发率至少60Mpps 3、设备提供至少16个10/100/1000Mbps自适应电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps自适应上行光口 | 台 | 3 | 430 | 1290 |  |
| 9 | 门禁接入交换机2 | 1、交换容量至少16Gbps 2、包转发率至少11.904Mpps 3、业务端口至少具备8个10/100/1000BASE-T电口 | 台 | 1 | 120 | 120 |  |
| 10 | 门禁接入交换机3 | 1、交换容量至少10Gbps 2、包转发率至少7.44Mpps 3、业务端口至少具备5个10/100/1000BASE-T电口 | 台 | 1 | 100 | 100 |  |
| 11 | 网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性等 2、通过福禄克测试 3、支持千兆传输 4、导体采用无氧铜，符合国家标准 5、阻燃性能符合国家标准 6、线缆长度≥300米/箱 7、导体结构：0.53mm±0.01mm 8、绝缘材质：HDPE 9、护套材料：PVC 10、绝缘层原色：8芯，蓝/白蓝、橙/白橙、绿/白绿、棕/白棕 | 箱 | 5 | 560 | 2800 |  |
| 12 | 电源线 | 国标电源线，铜芯线截面积≥1.5mm²，每卷≥100m | 卷 | 3 | 300 | 900 |  |
| 13 | 安装及调试 |  | 套 | 45 | 100 | 4500 |  |
| 14 | 辅材 | ≥20PVC管、pvc管配件、软管、水晶头等材料、门体加固辅材等 | 套 | 45 | 40 | 1800 |  |

**二、商务要求及其他要求（实质性要求）：**

1.合同履行期限：自合同签订生效之日起30个工作日内，供应商需完成所有门禁硬件设备及系统的安装、调试、培训及验收工作。

2.合同签订时间及履约地点：

2.1签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.2履约地点：医院各弱电井（具体位置根据采购人现场指示确定）。

3.付款方式：据实结算。货物到达采购人指定交货地点，经安装、调试、培训、验收合格，并收到供应商合法有效的全额发票后30日内，转账支付实际验收总金额90%的货款，余款10%在验收合格一年后无任何质量及违约问题30日内一次性无息转账付清。

4.验收方式：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收。

5.质量保修范围和保修期：产品安装验收合格后不少于1年（与厂家质保期不一致的以较长者为准），终身保养维修；（易损件与人为因素损坏除外）。保修期内，供应商对故障设备免费维修或更换，维修响应时间不超过 2 小时，到达现场时间不超过 24 小时，维修完成时间不超过 3 个工作日，不能完成维修的，供应商无条件更换同品牌同型号的设备。

6.其他要求：

6.1培训要求：供应商应在系统验收合格后 7 个工作日内，为采购人提供不少于 2 次的操作培训，培训内容包括设备日常操作、简单故障排查、系统管理等，确保采购人操作人员能够熟练掌握相关技能。

6.2技术资料要求：供应商须在验收时，向采购人提供完整的技术资料，包括设备清单、产品说明书等。

6.3知识产权：供应商保证所提供的设备及系统软件不侵犯任何第三方知识产权，系统为一次性授权。如因此产生纠纷，由供应商承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的损失。

**注：**本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

**三、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**四、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**五、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2025年8月20日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**六、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址： 资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

**七、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： | | | | | |

**注:**1.所报单价不超过最高单价限价。2.根据实际供货数量按批次支付。3.所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定价格。运输、检验、税金和人工等费用均包含在报价中。

二、是否全部响应本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年 月 日