**资阳市雁江区人民医院**

**2025年办公耗材临时（第三次）询价采购需求**

1. **采购清单明细表及技术参数要求（实质性要求）**

本项目最高限价9.00万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **主要技术参数**  **（“★”用于标记实质性参数，供应商应全部满足；“▲”用于标记重要性参数）** | **单位** | **预算单价（元）** |
| 1 | 热转印碳带 | 产品名称:热转印碳带，产品长度: 90米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 80mm\*90m | 卷 | 18 |
| 2 | 碳带1 | 70mm理光面材树脂碳带 | 个 | 55 |
| 3 | 碳带2 | 产品名称:打印机碳带，产品长度: 90米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 60mm\*90m | 卷 | 13 |
| 4 | 碳带3 | 产品名称:打印机碳带，产品长度: 300米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 80mm\*300m | 卷 | 40 |
| 5 | 条码碳带 | 产品名称:条码碳带，产品长度: 90米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 110mm\*90m | 卷 | 16 |
| 6 | 热敏打印纸1 | 规格: 60mm\*40mm ，数量: 800张/卷 | 卷 | 15 |
| 7 | 热敏打印纸2 | 规格: 40mm\*30mm ，数量: 800张/卷 | 卷 | 12 |
| 8 | 热敏收银纸 | 规格: 80mm\*80mm ，长度: 48米/卷 | 卷 | 12 |
| 9 | 热敏纸 | 规格：80mm\*50mm,20米/个 | 个 | 7 |
| 10 | 线缆标签打印纸 | 规格：25mm\*38mm+40mm，黄色，热敏不干胶打印 | 卷 | 30 |
| 11 | 色带架1 | 适用机型:得实DS300、得实DS2600Ⅱ、得实 DS-1920针式打印机。色带架易拆装**（提供相关证明材料并加盖投标人公章）** | 个 | 40 |
| 12 | 色带架2 | 适用机型:得实DS-620Ⅱ针式打印机 | 个 | 40 |
| 13 | 色带芯1 | 适用机型:DPK700针式打印机 | 根 | 15 |
| 14 | 色带芯2 | 适用机型:得实DS300、得实DS2600Ⅱ、得实7850、 得实DS-1920针式打印机 | 根 | 15 |
| 15 | 打印线1 | 1.5米打印机数据线 | 根 | 15 |
| 16 | 打印线2 | 3米打印机数据线 | 根 | 20 |
| 17 | 打印线3 | 5米USB打印线 | 根 | 40 |
| 18 | 打印头1 | 适用机型：得实2600II针式打印机 | 个 | 350 |
| 19 | 打印头2 | 适用机型：得实620II针式打印机 | 个 | 350 |
| 20 | 芯片1 | 适用机型：HPCP1215 、HP1025打印机 | 张 | 20 |
| 21 | 芯片2 | 适用机型：奔图3320D打印机 | 张 | 60 |
| 22 | 定影膜1 | 适用机型：HPM252N打印机 | 张 | 100 |
| 23 | 定影膜2 | 适用机型：佳能LBP2900打印机 | 张 | 70 |
| 24 | 载体 | 适用机型：夏普 AR-2048S/2048D/2048N/2348D/2348N/2648N/3148N复印机 | 包 | 380 |
| 25 | 载体（彩色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机，每套三色（包含青色、黄色、品红色） | 套 | 2000 |
| 26 | 载体（黑色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机 | 包 | 500 |
| 27 | 载体（原装) | 适用机型：长城GXD-MA1复印机 | 包 | 1100 |
| 28 | 上棍 | 适用机型：京瓷3011i复印机 | 根 | 450 |
| 29 | 搓纸轮 | 适用机型：HP1020、佳能LBP2900 | 个 | 50 |
| 30 | 搓纸轮（纸盒） | 适用机型：夏普261复印机 | 套 | 150 |
| 31 | 复印机输稿器搓纸轮1 | 适用于京瓷4012i、4125复印机 | 个 | 420 |
| 32 | 复印机输稿器搓纸轮2 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 360 |
| 33 | 复印机输稿器搓纸轮3 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 360 |
| 34 | 复印机输稿器搓纸轮4 | 适用于京瓷8124复印机 | 套 | 420 |
| 35 | 复印机纸盒搓纸轮1 | 适用于京瓷4012i、4125复印机 | 个 | 360 |
| 36 | 复印机纸盒搓纸轮2 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 320 |
| 37 | 复印机纸盒搓纸轮3 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 450 |
| 38 | 复印机纸盒搓纸轮4 | 适用于京瓷8124复印机 | 套 | 420 |
| 39 | 纸盒搓纸轮 | 适用机型:京瓷4125 | 套 | 280 |
| 40 | 奔图机架 | 适用于奔图打印机 | 个 | 190 |
| 41 | 联想打印机定影组件 | 适用于联想打印机 | 套 | 380 |
| 42 | 定影组件 | 适用于奔图3320打印机 | 套 | 350 |
| 43 | 定影组件2 | 适用机型：佳能LBP2900、HP1020、HP1008打印机 | 个 | 230 |
| 44 | 定影组件3 | 适用机型：京瓷4012复印机 | 个 | 2200 |
| 45 | 复印机定影组件1 | 适用于京瓷4012i复印机 | 套 | 2800 |
| 46 | 复印机定影组件2 | 适用于京瓷4125复印机 | 套 | 1800 |
| 47 | 复印机定影组件3 | 适用于夏普2522复印机 | 套 | 900 |
| 48 | 复印机定影组件4 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 套 | 2800 |
| 49 | 惠普打印机激光器 | 适用于惠普打印机 | 个 | 260 |
| 50 | 联想打印机激光器 | 适用于联想打印机 | 个 | 260 |
| 51 | 激光器 | 适用于HPM254dw彩色打印机 | 个 | 450 |
| 52 | 复印机激光器1 | 适用于京瓷4012i复印机 | 个 | 1800 |
| 53 | 复印机激光器2 | 适用于4125复印机 | 个 | 1800 |
| 54 | 复印机激光器3 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 1200 |
| 55 | 复印机激光器4 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 1800 |
| 56 | 复印机电源板1 | 适用于京瓷4012i复印机 | 个 | 2200 |
| 57 | 复印机电源板2 | 适用于京瓷4125复印机 | 个 | 1500 |
| 58 | 复印机电源板3 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 1200 |
| 59 | 复印机电源板4 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 2000 |
| 60 | 复印机显影器1 | 适用于京瓷4012i复印机 | 个 | 2800 |
| 61 | 复印机显影器2 | 适用于京瓷4125复印机 | 个 | 1500 |
| 62 | 复印机显影器3 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 750 |
| 63 | 复印机显影器4 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 1200 |
| 64 | 爱普生打印机清零组件 | 适用于爱普生打印机 | 个 | 120 |
| 65 | 佳能打印机清零组件 | 适用于佳能打印机 | 个 | 120 |
| 66 | 复印机转印组件1 | 适用于京瓷4012i、4125复印机 | 套 | 750 |
| 67 | 复印机转印组件2 | 适用于夏普2522复印机 | 套 | 450 |
| 68 | 复印机转印组件3 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 套 | 800 |
| 69 | 保养组件 | 适用于京瓷8124复印机 | 套 | 6000 |
| 70 | 光能组件 | 适用于佳能1810打印机 | 套 | 320 |
| 71 | 进纸组件 | 适用机型：佳能LBP2900、HP1020打印机 | 个 | 110 |
| 72 | 奔图主板 | 适用于奔图打印机 | 个 | 380 |
| 73 | 爱普生打印机主板 | 适用于爱普生打印机 | 张 | 320 |
| 74 | 惠普打印机主板 | 适用于惠普打印机 | 张 | 260 |
| 75 | 佳能打印机主板 | 适用于佳能打印机 | 张 | 380 |
| 76 | 联想打印机主板 | 适用于联想打印机 | 张 | 360 |
| 77 | 复印机主板1 | 适用于京瓷4012i复印机 | 个 | 2720 |
| 78 | 复印机主板2 | 适用于京瓷4125复印机 | 个 | 1828 |
| 79 | 复印机主板3 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 1800 |
| 80 | 复印机主板4 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 6000 |
| 81 | 爱普生打印机电源板 | 适用于爱普生打印机 | 张 | 320 |
| 82 | 惠普打印机电源板 | 适用于惠普打印机 | 张 | 280 |
| 83 | 佳能打印机电源板 | 适用于佳能打印机 | 张 | 350 |
| 84 | 爱普生打印机打印喷头 | 适用于爱普生打印机 | 个 | 480 |
| 85 | 佳能打印机打印喷头 | 适用于佳能打印机 | 个 | 420 |
| 86 | 传感器1 | 适用机型：HP1020、佳能LBP2900、HP1008 | 个 | 50 |
| 87 | 传感器2 | 适用于HPM254dw彩色打印机 | 个 | 360 |
| 88 | 复印机传感器1 | 适用于京瓷4012i、4125复印机 | 个 | 450 |
| 89 | 复印机传感器2 | 适用于夏普2522复印机 | 个 | 360 |
| 90 | 复印机传感器3 | 适用于长城GXD-MA1复印机 | 个 | 450 |
| 91 | 废粉收集器 | 适用机型：佳能、惠普打印机 | 个 | 80 |
| 92 | 鼓架 | 适用机型：HP1025打印机 | 个 | 140 |
| 93 | 鼓芯1 | 适用机型：HP1008 、HP1106、HP1108、HP1136、HP128、HPP1566打印机 | 支 | 40 |
| 94 | 鼓芯2 | 适用机型：佳能LBP2900、HP1020打印机 | 根 | 40 |
| 95 | 鼓芯3 | 适用机型：HP1025打印机 | 根 | 40 |
| 96 | 硒鼓（彩色代用） | 适用机型：佳能imageCLASS LBP623Cdn打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1800页 | 个 | 160 |
| 97 | 硒鼓（彩色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片 | 个 | 160 |
| 98 | 硒鼓（彩色代用）2 | 适用机型：佳能MF643CDW。页产量（5%覆盖率）：≥1300页 | 个 | 160 |
| 99 | 硒鼓（彩色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机。页产量（5%覆盖率）：≥10000页 | 个 | 1100 |
| 100 | 硒鼓（代用） | 适用于HPM254dw彩色打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页 | 个 | 260 |
| 101 | 硒鼓（代用）1 | 打印页数（5%覆盖率）：≥2250页；带芯片； 适用机型：HP：1010;1012;1015;1020;1022;3015;3020;3030;M1005MFP;M1319MFP 佳能：LBP2900;LBP3000。 揭膜力：≤70；图像密度：≥1.2**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 底灰：≤2.0；色点：Φ0.3mm-Φ0.6mm≤15个**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 定影牢固度：≥90%，灰度等级：≥8**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 具有打印机硒鼓废粉收集装置**（提供证明材料并加盖投标人公章）**。 | 支 | 140 |
| 102 | 硒鼓（代用）10 | 适用于佳能Canon LBP6018L激光打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页 | 个 | 140 |
| 103 | 硒鼓（代用）11 | 适用于HP M437激光打印机。页产量（5%覆盖率）：≥6000页 | 个 | 550 |
| 104 | 硒鼓（代用）2 | 适用机型：适用于M1216nfh;M1213nf;M1136;P1108;P1106;M1216nfh;M1213nf;M1136;P1008;P1007;MFP M1216;MFP M1213;MFP M1219;MFP M128;M1219nf MFP;MFP M126nw;MFP M1136;M202dw;M1213nf MFP;MFP M126;202n;M1216nfh MFP;MFP M128fp;MFP M226dn;MFP M226dw;MFP M128fw;MFP M128fn;M1136 MFP; P1106;MFP M126a;P1108。 打印页数（5%覆盖率）：≥1750页；带芯片； 质量要求：揭膜力：≤70；图像密度：≥1.2；底灰：≤0.02；定影牢固度：≥90%**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 色点：Φ0.3mm-Φ0.6mm≤15个；白点：Φ0.3mm-Φ0.8mm≤15个；层次：≥7级；打印量：≥1750页**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 具有简易的硒鼓废粉清理装置**（提供证明材料并加盖投标人公章）**。 | 支 | 140 |
| 105 | 硒鼓（代用）3 | 适用机型：HPCP1215 、HP1025打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1400页 | 个 | 140 |
| 106 | 硒鼓（代用）4 | 适用机型：HPP1566打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页 | 个 | 140 |
| 107 | 硒鼓（代用）5 | 适用机型：兄弟HL-5590DN打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1400页 | 个 | 140 |
| 108 | 硒鼓（代用）6 | 打印页数（5%覆盖率）：≥13000页； 适用机型：LJ2605D;LJ2400Pro;M7400 Pro;M7605D;M7615DNA;M7450 Pro;LJ2655DN;M7405D;LJ2405D;LJ2455D;M7455DNF;M7655DHF;M7675DXF。揭膜力：≤70；图像密度：≥1.2**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 底灰：≤0.02；黑点：Φ0.3mm-Φ0.6mm≤15个；白点：Φ0.3mm-Φ0.8mm≤15个**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 定影牢固度：≥90%，灰度等级：≥8**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 具有打印机硒鼓废粉收集装置**（提供证明材料并加盖投标人公章）**。 | 个 | 140 |
| 109 | 硒鼓（代用）7 | 适用机型：LENOVO LJ-2400/240OL / LJ-260OD/LJ-2650dn /M7400/M7450F/M7600d /M7650df。页产量（5%覆盖率）：≥12000页 | 个 | 140 |
| 110 | 硒鼓（代用）8 | 适用机型：HP Laser 150系列；HP Color Laser MFP 178系列；HP Color Laser MFP 179系列。页产量（5%覆盖率）：≥16000页 | 个 | 140 |
| 111 | 硒鼓（代用）9 | 适用机型：奔图3320D打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页 | 个 | 140 |
| 112 | 硒鼓（黑色代用） | 适用机型：佳能imageCLASS LBP623Cdn打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1800页 | 个 | 160 |
| 113 | 硒鼓（黑色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片 | 个 | 140 |
| 114 | 硒鼓（黑色代用）2 | 适用机型：佳能MF643CDW。页产量（5%覆盖率）：≥1400页 | 个 | 140 |
| 115 | 硒鼓（黑色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机。页产量（5%覆盖率）：≥10000页 | 个 | 1100 |
| 116 | 硒鼓（原装）1 | 适用机型：奔图3320D打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页 | 个 | 480 |
| 117 | 硒鼓（原装）2 | 适用机型：长城GXD-MA1复印机。页产量（5%覆盖率）：≥30000页 | 个 | 1200 |
| 118 | 硒鼓（原装）3 | 适用机型：HP M437激光打印机。页产量（5%覆盖率）：≥6000页 | 个 | 1000 |
| 119 | 硒鼓（原装）4 | 适用机型：京瓷4012复印机套鼓。页产量（5%覆盖率）：≥24000页 | 个 | 2200 |
| 120 | 粉盒（彩色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片。 | 个 | 160 |
| 121 | 粉盒（彩色代用）2 | 适用机型：HP Laser 150系列；HP Color Laser MFP 178系列；HP Color Laser MFP 179系列。页产量（5%覆盖率）：≥700页。 | 个 | 160 |
| 122 | 粉盒（彩色代用）3 | 适用机型：HP1025打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1200页。 | 个 | 120 |
| 123 | 粉盒（彩色代用）4 | 适用机型：hpm277dw/M252/252N/252DN/252DW/M277n打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页；带芯片。 | 个 | 160 |
| 124 | 粉盒（彩色原装)1 | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机。页产量（5%覆盖率）：≥10000页。 | 支 | 650 |
| 125 | 粉盒（彩色原装)2 | 适用机型：京瓷8124复印机，打印页数（5%覆盖率）:≥6000页（彩色原装) | 支 | 750 |
| 126 | 粉盒（代用)1 | 适用机型：奔图2506打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2300页。 | 个 | 150 |
| 127 | 粉盒（代用)2 | 适用机型：奔图3320D打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页。 | 个 | 150 |
| 128 | 粉盒（代用)3 | 打印页数（5%覆盖率）：≥2800页； 适用机型：LJ2605D;LJ2400Pro;M7400Pro;M7605D;M7615DNA;M7450Pro;LJ2405D;LJ2455D;M7455DNF;M7655DHF;M7675DXF。 3揭膜力：≤70；图像密度：≥1.2**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 底灰：≤0.02；黑点：Φ0.3mm-Φ0.6mm≤15个；白点：Φ0.3mm-Φ0.8mm≤15个**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 定影牢固度：≥90%，灰度等级：≥8**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 具有打印机硒鼓废粉收集装置**（提供证明材料并加盖投标人公章）**。 | 个 | 150 |
| 129 | 粉盒（代用)4 | 适用机型：LENOVO LJ-2400/240OL / LJ-260OD/LJ-2650dn /M7400/M7450F/M7600d /M7650df，页产量（5%覆盖率）：≥1200页。 | 个 | 150 |
| 130 | 粉盒（代用)5 | 适用机型：兄弟HL-5590DN打印机。页产量（5%覆盖率）：≥3000页。 | 支 | 150 |
| 131 | 粉盒（代用）6 | 适用机型：HP M437激光打印机。页产量（5%覆盖率）：≥7800页。 | 个 | 150 |
| 132 | 粉盒（黑色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片。 | 个 | 150 |
| 133 | 粉盒（黑色代用）2 | 适用机型：HP Laser 150系列；HP Color Laser MFP 178系列；HP Color Laser MFP 179系列。页产量（5%覆盖率）：≥900页。 | 个 | 150 |
| 134 | 粉盒（黑色代用）3 | 适用机型：HP1025打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页。 | 个 | 150 |
| 135 | 粉盒（黑色代用）4 | 适用机型：hpm277dw/M252/252N/252DN/252DW/M277n打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页；带芯片。 | 个 | 150 |
| 136 | 粉盒（黑色原装)1 | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机。页产量（5%覆盖率）：≥10000页。 | 支 | 600 |
| 137 | 粉盒（黑色原装)2 | 适用机型：京瓷8124复印机,打印页数（5%覆盖率）:≥6000页（黑色原装） | 支 | 700 |
| 138 | 粉盒（原装）1 | 适用机型：夏普261复印机。页产量（5%覆盖率）：≥9000页。 | 支 | 360 |
| 139 | 粉盒（原装）2 | 适用机型：京瓷4125复印机，页产量（5%覆盖率）：≥15000页。 | 支 | 500 |
| 140 | 粉盒（原装）3 | 适用机型：京瓷3011I复印机，页产量（5%覆盖率）：≥24000页。 | 支 | 560 |
| 141 | 粉盒（原装）4 | 适用机型：京瓷4012复印机，页产量（5%覆盖率）：≥38000页。 | 支 | 850 |
| 142 | 粉盒（原装）5 | 适用机型：夏普4528U复印机。页产量（5%覆盖率）：≥20000页。 | 支 | 800 |
| 143 | 粉盒（原装）6 | 适用机型：夏普1808复印机。页产量（5%覆盖率）：≥8000页。 | 个 | 300 |
| 144 | 粉盒（原装）7 | 适用机型：长城GXD-MA1复印机。页产量（5%覆盖率）：≥40000页。 | 支 | 1050 |
| 145 | 粉盒（原装）8 | 适用机型：HP M437激光打印机。页产量（5%覆盖率）：≥7800页。 | 个 | 600 |
| 146 | 墨粉（彩）1 | 适用机型：HP1025、HPCP1215 、HP178N打印机 | 支 | 60 |
| 147 | 墨粉（彩）2 | 适用机型：HPM252N打印机 | 支 | 60 |
| 148 | 墨粉（黑）1 | 适用机型：HP1025、HPCP1215 、HP178N打印机 | 支 | 60 |
| 149 | 墨粉（黑）2 | 适用机型：HPM252N打印机 | 支 | 60 |
| 150 | 墨粉1 | 适用机型：HP1020、佳能2900 、HPP1566、佳能LBP6018L打印机； 质量要求：图像密度：≥1.35；底灰：≤0.01；定影牢固度：≥90%**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； 密度不均匀性：≤10%；分辨力600DPI≥4**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）**； | 支 | 40 |
| 151 | 墨粉2 | 适用机型：奔图2506 、奔图3320D打印机 | 支 | 40 |
| 152 | 墨粉3 | 适用机型：联想2400 、联想7615D 、联想CS201DW 、联想M7400 、联想M7405D一体机 | 支 | 60 |
| 153 | 墨粉4 | 适用机型：三星4321一体机 | 支 | 40 |
| 154 | 墨粉5 | 适用机型：兄弟HL-5590DN打印机 | 支 | 60 |
| 155 | 墨盒（彩色原装） | 适用于HP1212打印机（彩色原装） | 个 | 120 |
| 156 | 墨盒（彩色原装）1 | 适用机型：HP1018打印机 | 个 | 100 |
| 157 | 墨盒（彩色原装）2 | 适用机型：HP1000打印机 | 个 | 125 |
| 158 | 墨盒（彩色原装）3 | 适用机型：HP1112打印机 | 个 | 130 |
| 159 | 墨盒（彩色原装）4 | 适用机型：佳能2780打印机 | 个 | 180 |
| 160 | 墨盒（彩色原装）5 | 适用机型：佳能M3680打印机 | 个 | 165 |
| 161 | 墨盒（彩色原装）6 | 适用机型：佳能7280打印机 | 个 | 135 |
| 162 | 墨盒（黑色原装） | 适用于HP1212打印机（黑色原装） | 个 | 120 |
| 163 | 墨盒（黑色原装）1 | 适用机型：HP1018打印机 | 个 | 105 |
| 164 | 墨盒（黑色原装）2 | 适用机型：HP1000打印机 | 个 | 105 |
| 165 | 墨盒（黑色原装）3 | 适用机型：HP1112打印机 | 个 | 120 |
| 166 | 墨盒（黑色原装）4 | 适用机型：佳能2780打印机 | 个 | 150 |
| 167 | 墨盒（黑色原装）5 | 适用机型：佳能M3680打印机 | 个 | 150 |
| 168 | 墨盒（黑色原装）6 | 适用机型：佳能7280打印机 | 个 | 150 |
| 169 | 墨水（彩色原装）1 | 适用机型：佳能1810打印机 | 支 | 100 |
| 170 | 墨水（彩色原装）2 | 适用机型：爱普生L130 、爱普生L310打印机 | 支 | 80 |
| 171 | 墨水（彩色原装）3 | 适用机型：爱普生L3118、爱普生L3158打印机 | 支 | 80 |
| 172 | 墨水（黑色原装）1 | 适用机型：佳能1810打印机 | 支 | 100 |
| 173 | 墨水（黑色原装）2 | 适用机型：爱普生L130 、爱普生L310打印机 | 支 | 70 |
| 174 | 墨水（黑色原装）3 | 适用机型：爱普生L3118、爱普生L3158打印机 | 支 | 80 |
| 175 | LED单元板 | P10直插的，包含安装 | 块 | 100 |
| 176 | Led电源 | 适用型号：强力/亮程P10 | 个 | 260 |
| 177 | Led电源（单色） | 适用型号：单色Led屏 | 个 | 140 |
| 178 | Led控制卡 | 适用型号：强力/亮程P10 | 张 | 300 |
| 179 | LED排线 | LED排线 | 根 | 30 |
| 180 | LED线 | RRV2\*2.5 ，包含安装 | 米 | 6 |
| 181 | 电源 | 风扇：12cm；CPU 12V供电接口：2个；主电源接口：20+4 pin；SATA接口数量：6个；额定功率：650W；8(6+2)PCI-E接口：4个 | 个 | 380 |
| 182 | 电源1 | 280W 14针电源 | 个 | 180 |
| 183 | 电源2 | 电源类型：台式机电源 额定功率：400W 主板接口：20+4pin | 个 | 180 |
| 184 | 电源3 | 电源类型：台式机电源 额定功率：500W 主板接口：20+4pin | 个 | 210 |
| 185 | 电源线 | 设备类型：电源线 适用范围：适用于交流额定电压为300/500V及以下电器，仪表和电子设备及自动化装置内部布线用的铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 米 | 6 |
| 186 | 联想显示器电源板 | 适用于联想显示器 | 张 | 300 |
| 187 | 联想显示器排线 | 适用于联想显示器 | 根 | 300 |
| 188 | 联想一体机电脑电源板 | 适用于联想一体机电 | 张 | 500 |
| 189 | 联想一体机电脑显示屏 | 适用于联想一体机电脑 | 个 | 700 |
| 190 | 适配器（原装） | 适用于联想笔记本电脑原装适配器 | 个 | 250 |
| 191 | 固态硬盘1 | 存储容量：240GB固态硬盘 硬盘尺寸：2.5英寸 接口类型：SATA3（6Gbps） 读取速度：≥500MB/s 写入速度：≥350MB/s 平均无故障时间：100万小时 | 个 | 280 |
| 192 | 固态硬盘2 | 存储容量：480GB固态硬盘 硬盘尺寸：2.5英寸 接口类型：SATA3（6Gbps） 读取速度：≥500MB/s 写入速度：≥450MB/s 平均无故障时间：100万小时 | 个 | 300 |
| 193 | 监控硬盘1 | 容量：4TB 接口：SATA6 Gb/s MTBF：≥100万小时 | 个 | 510 |
| 194 | 监控硬盘2 | 容量：8TB 接口：SATA6 Gb/s MTBF：≥100万小时 | 个 | 1173 |
| 195 | 台式机硬盘 | 适用类型：台式机；硬盘尺寸：3.5英寸；硬盘容量：4000GB；缓存：256MB；转速：5900rpm；接口类型：SATA3.0；接口速率：6Gb/秒；其他性能：读写速度：190MB/秒。 | 个 | 600 |
| 196 | 硬盘1 | 适用类型：台式机 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘容量：1000GB 缓存：32MB 转速：7200rpm 接口类型：SATA2.0 接口速率：3Gb/秒 | 个 | 460 |
| 197 | 硬盘2 | 适用类型：台式机 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘容量：2000GB 缓存：64MB 转速：7200rpm 接口类型：SATA3.0 接口速率：6Gb/秒 | 个 | 520 |
| 198 | 联想电脑主机主板 | 适用于联想电脑 | 张 | 500 |
| 199 | 联想一体机电脑主板 | 适用于联想一体机电脑 | 张 | 680 |
| 200 | 戴尔笔记本主板 | 适用于戴尔笔记本 | 张 | 500 |
| 201 | 主板1 | 主芯片组：Intel B360 音频芯片：集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 内存类型：2×DDR4 DIMM 最大内存容量：32GB 主板板型：Micro ATX板型 外形尺寸：22.6×18.5cm | 个 | 580 |
| 202 | 主板2 | 主芯片组：Intel H410 内存类型：2×DDR4 DIMM 最大内存容量：64GB 主板板型：Micro ATX板型 外形尺寸：21.3×18.3cm | 张 | 480 |
| 203 | 主板电池 | 2032 | 个 | 5 |
| 204 | 笔记本电池（原装） | 电池类型：锂离子电池 电池容量：2400毫安 电池组数：3芯 | 个 | 320 |
| 205 | 内存条1 | 适用类型：笔记本  内存容量：8GB 内存类型：DDR4 内存主频：2666MHz | 根 | 187 |
| 206 | 内存条2 | 适用类型：笔记本 内存容量：4GB 内存类型：DDR3 内存主频：1600MHz | 根 | 102 |
| 207 | 内存条3 | 适用类型：台式机 内存容量：8GB 内存类型：DDR4 内存主频：2400MHz | 根 | 170 |
| 208 | 内存条4 | 适用类型：台式机 内存容量：4GB 内存类型：DDR4 内存主频：2666MHz | 根 | 128 |
| 209 | 显卡1 | 显卡芯片：GeForce GTX 1650 4G ，核心频率：1290/1430MHz，显存频率：7008MHz，显存容量：4GB，显存位宽：128bit | 张 | 1100 |
| 210 | 显卡2 | 显卡芯片：GeForce GT730 核心频率：902MHz 显存频率：5010MHz 显存容量：1GB 显存位宽：64bit | 个 | 420 |
| 211 | 转接头1 | 232转485转接头 | 个 | 25 |
| 212 | 转接头2 | VGA转HDMI转接头 | 个 | 60 |
| 213 | 转接头3 | 国产CPI转九针 | 个 | 90 |
| 214 | 切换器 | 4口VGA切换器 | 个 | 120 |
| 215 | 分频器 | VGA/HDMI一进二出 分配器 | 个 | 120 |
| 216 | 共享器 | USB 1/2共享器 | 个 | 90 |
| 217 | 集线器1 | 高速4口USB集线器，一拖四多接口转换器，延长线1.5米 | 个 | 68 |
| 218 | 集线器2 | SSK 一拖四USB集线器 | 个 | 47 |
| 219 | 延长线 | USB延长线3M | 根 | 20 |
| 220 | USB延长线1 | 高速USB延长线 公对母电脑周边数据线纯铜导体 3米 | 根 | 25 |
| 221 | USB延长线2 | 高速USB延长线 远距离传输 公对母电脑周边打印机加长线 5米 | 根 | 35 |
| 222 | 高清线1 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 5米 | 根 | 80 |
| 223 | 高清线2 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 10米 | 根 | 160 |
| 224 | 高清线3 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 20米 | 根 | 360 |
| 225 | 风扇（cpu） | 散热器类型：CPU散热器 散热方式：风冷，热管 | 个 | 45 |
| 226 | 网卡1 | USB网卡 | 张 | 40.5 |
| 227 | 网卡2 | 300M迷你型无线网卡 | 个 | 80 |
| 228 | 网卡3 | USB3.0千兆网卡 | 个 | 110 |
| 229 | 有线网卡 | USB3.0转千兆网口转换器USB转RJ45 | 个 | 80 |
| 230 | 无线套件 | 鼠标规格： 鼠标按键数量：3 产品尺寸（mm）：99\*60\*39 鼠标接口：USB 线长（m）：无线 键盘规格： 宽度149mm.高度18mm.长度441mm | 套 | 150 |
| 231 | 键盘1 | 线长（m）：无线 宽度149mm.高度18mm.长度441mm | 个 | 128 |
| 232 | 键盘2 | 产品定位：笔记本键盘 按键技术：火山口架构 | 个 | 90 |
| 233 | 键盘3 | 按键技术：火山口架构 连接方式：有线 键盘接口：USB+PS/2 | 个 | 40 |
| 234 | 鼠标1 | 传输方式:有线 滚轮方向:双向 最大加速度(G): 8 最高追踪速度(inch/s): 15 分辨率(DPI): 1000 供电模式: USB | 个 | 35 |
| 235 | 鼠标2 | 最高分辨率：1000dpi 按键数：3个 滚轮方向：双向滚轮 连接方式：有线 工作方式：光电 | 个 | 85 |
| 236 | 鼠标3 | 工作方式 ：光电 连接方式：无线 接收范围：25m 按键数 ：3个 滚轮方向 ：双向滚轮 最高分辨率 ：1000dpi 传输频率 ：2.4GHz | 个 | 100 |
| 237 | 鼠标垫 | 通用鼠标垫 | 张 | 8 |
| 238 | 显示器 | 屏幕尺寸:23.8英寸； 显示点距：0.2058mm； 亮度：350cd/㎡； 产品尺寸：长541.93mm；宽234.66mm；高496.4mm； 支架底座：旋转升降； 电源类型：外接电源适配器 | 台 | 1200 |
| 239 | 显示器2 | 屏幕尺寸：≧21.5英寸 ，最佳分辨率：1920\*1080，屏幕比例：16：9，接口：D-Sub（VGA） | 台 | 600 |
| 240 | 光盘 | DVD空白刻录光盘，倍速：1-16X，单片容量：4.7G | 张 | 4 |
| 241 | 移动固态硬盘1 | 存储容量：500GB ，硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 ，数据传输率：读出：1050MB/s，写入：1000MB/s ，接口类型：Type-C | 个 | 620 |
| 242 | 移动固态硬盘2 | 存储容量：1TB ，硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 ，数据传输率：读出：1050MB/s，写入：1000MB/s ，接口类型：Type-C | 个 | 800 |
| 243 | 移动硬盘1 | 存储容量：1TB 硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 接口类型：USB3.0，SATA（内部接口） | 个 | 480 |
| 244 | 移动硬盘2 | 存储容量：2TB 硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 接口类型：有线（USB3.0） | 个 | 580 |
| 245 | 优盘1 | 存储容量：64GB 接口类型：USB3.0 数据传输率：读出：20—120MB/s，写入：10—40MB/s | 个 | 80 |
| 246 | 优盘2 | 存储容量：8GB 接口类型：USB3.0 | 个 | 23 |
| 247 | 优盘3 | 存储容量：16GB 接口类型：USB3.0 | 个 | 50 |
| 248 | 优盘4 | 存储容量：32GB，接口类型：USB3.0 | 个 | 70 |
| 249 | 交换机1 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1Gbps 端口描述：5个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 68 |
| 250 | 交换机2 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1.6Gbps 端口描述：8个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 102 |
| 251 | 交换机3 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：3.2Gbps 端口描述：16个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 272 |
| 252 | 交换机4 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：4.8Gbps 端口描述：24个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 306 |
| 253 | 交换机5 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps;包转发：51/126Mppss；24个10/100/1000TX千兆电口+ 4个SFP光口 | 台 | 1598 |
| 254 | 交换机6 | 交换容量：432Gbps/4.32Tbps;包转发：87/166Mppss；48个10/100/1000TX千兆电口+ 4个SFP光口 | 个 | 3000 |
| 255 | 光纤 | 室外光缆电信级皮线光纤4芯 | 米 | 4.5 |
| 256 | 光纤单模跳线1 | DTT-OW-LC/LC-B1.3-5，5米 | 根 | 50 |
| 257 | 光纤单模跳线2 | DTT-OW-LC/LC-B1.3-3 ，3米 | 根 | 35 |
| 258 | 光纤收发器 | 单模千兆光纤收发器 | 对 | 238 |
| 259 | 光纤跳线 | 单模3米光纤跳线 | 根 | 10 |
| 260 | 光纤跳线（多模） | 多模光纤跳线≥3米LC-LC | 根 | 40 |
| 261 | 10米光纤跳线（单模） | 单模单芯光纤跳线，线缆长度≥10米 | 根 | 70 |
| 262 | 跳线1 | 六类跳线5米 | 根 | 30 |
| 263 | 跳线2 | 六类跳线10米 | 根 | 55 |
| 264 | 网线1 | 成品网线10M | 根 | 50 |
| 265 | 网线2 | 成品网线5M | 根 | 16 |
| 266 | 网线3 | 成品网线3M | 根 | 10 |
| 267 | 网线4 | 六类网线，每箱长度≥300米 | 箱 | 820 |
| 268 | 光纤信号收发器（多模） | 千兆多模双纤光纤收发器 光电转换器 850nm | 对 | 360 |
| 269 | 网络面板1 | 单口，颜色:象牙白，产品尺寸:86\*86\*9mm | 个 | 15 |
| 270 | 网络面板2 | 双口，颜色:象牙白，产品尺寸:86\*86\*9mm | 个 | 18 |
| 271 | 网络模块1 | 六类网络模块 CAT6千兆网线插座面板模块 RJ45水晶头母座电脑网线镀金连接头 | 个 | 35 |
| 272 | 网络模块2 | 六类，千兆 | 个 | 40 |
| 273 | 光模块 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 300 |
| 274 | 千兆光模块（多模） | GE-SFP-SX 千兆SFP多模光模块，波长850nm 双芯LC接口 | 个 | 480 |
| 275 | 万兆光模块（单模） | 万兆光模块 单模双纤 10Gb/s，10G-1310nm-10km-sm-sfp+ | 个 | 480 |
| 276 | 万兆光模块（多模） | 万兆多模光模块10G双纤SFP+ SR 300m LC | 个 | 480 |
| 277 | 理线架 | 理线架12档24口 工程级加厚型机柜网络理线架线缆管理器 | 个 | 90 |
| 278 | 配线架1 | 六类配线架24口 CAT6类千兆网络配线架 | 个 | 380 |
| 279 | 配线架2 | 六类配线架48口 CAT6类千兆网络配线架 | 个 | 780 |
| 280 | 水晶头 | 六类水晶头，每盒数量≥100个 | 盒 | 153 |
| 281 | 网线钳 | 水晶段子压接钳，剥线钳，支持RJ45、RJ11 | 把 | 50 |
| 282 | 线槽1 | 20mmx12mm线槽 | 米 | 10 |
| 283 | 线槽2 | 铝合金线槽 | 米 | 30 |
| 284 | 寻线仪 | 可测试的线材：双绞线、视频线、电话线、普通金属线 可测试线材的端口：RJ11 (电话线) RJ45 (网络线) 可测试线材的长度范围：1000米 | 个 | 260 |
| 285 | 路由器1 | 最高传输速率：300Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 天线类型：外置全向天线 天线数量：2根 | 个 | 102 |
| 286 | 路由器2 | 最高传输速率：450Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 天线类型：外置全向天线 天线数量：3根 | 台 | 150 |
| 287 | 路由器3 | 带机量50-100,转发性能400Kpps,推荐带宽500M,1\*GE（WAN口）+4\*GE（LAN口,支持切换为WAN口）,IPSec VPN：75条,管理AP数8个,桌面款,金属外壳 | 台 | 561 |
| 288 | 熔纤盒 | 8芯熔纤盒 | 个 | 110 |
| 289 | PVC管 | 16、25PVC管以及各种接头 | 米 | 3 |
| 290 | 扎带1 | 白色尼龙扎带2.5×150mm（100根） | 包 | 15 |
| 291 | 扎带2 | 白色尼龙扎带3.6×250mm（100根） | 包 | 25 |
| 292 | 摄像头 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风 支持电动变焦 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计 | 个 | 600 |
| 293 | 摄像头（半球） | 成像色彩：彩色 成像器件：1/2.5英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素：400万 焦距：4.8-110mm，20倍光学 变倍速度：大约4.3秒(光学,广角-望远) 水平视角：51.3-3.7度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.5-F3.0 水平清晰度：≥1000TVL 分辨率：≥2560×1440 音频输入：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 | 个 | 833 |
| 294 | 摄像头（枪式） | 成像色彩：彩色 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素：200万 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 分辨率：≥1920×1080 网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 补光距离：30-50m | 个 | 425 |
| 295 | 摄像头1 | 像素：200万 镜头：2.8mm 视频码率：32Kbps～8Mbps 输出接口类型：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 总像素（水平解析度）：≥1920×1080 采集芯片尺寸：1/2.7 帧率：50Hz:25fps(1920×1080;1280×960;1280×720) 传感器类型 ：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 红外灯照射距离 ：10米 | 个 | 425 |
| 296 | 摄像头2 | 有效像素：200万 分辨率：≥1920×1080 压缩格式：视频：Smart 265/H.265/H.264 网络接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 红外照射距离：30米 | 个 | 425 |
| 297 | 摄像头3 | 功能：日夜转换，宽动态，红外灯 外形：半球 成像色彩：彩色 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素：400万 调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360° 镜头大小接口：M12 分辨率：≥2560×1440 视频压缩：H.265／H.264／MJPEG 视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720） 网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储 红外照射距离：20-30m | 个 | 476 |
| 298 | 监控电源（球机） | 适用于海康威视（球机） | 个 | 77 |
| 299 | 监控电源（摄像头） | 适用于海康威视（半球、枪机） | 个 | 51 |
| 300 | 摄像头电源 | 摄像头专用电源 | 个 | 51 |
| 301 | 拾音器 | 全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强，内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护，拾音范围不少于70平方米，音频传输距离不少于3000米 | 个 | 280 |
| 302 | 硬盘录像机(NVR) | 1、存储接口：1个SATA接口； 2、视频接口：1×HDMI，1×VGA； 3、网络接口：1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口； 4、USB接口：2×USB 2.0。 | 台 | 450 |
| 303 | 道闸弹簧 | 适用于车库道闸、停车场道闸、收费站道闸等类似设备。 | 个 | 323 |
| 304 | 道闸杆 | 适用于海康威视DS-TMG004-4杆子 | 根 | 700 |
| 305 | 道闸控制器 | 适用于海康威视DS-TPE304-S(国内标配)(P) | 个 | 3800 |
| 306 | 道闸雷达 | 适用于海康威视DS-TMG034(防砸) | 个 | 680 |
| 307 | 道闸遥控器 | 适用于海康威视道闸遥控器 DS-TMG012-4 | 个 | 80 |
| 308 | 紧急按钮 | 产品名称：紧急按钮 额定电流：300mA 额定电压：250VDC 产品尺寸：86\*86\*32mm | 个 | 160 |
| 309 | 门禁按钮 | 门禁按钮 | 个 | 30 |
| 310 | 门禁电源 | 门禁电源 | 个 | 170 |
| 311 | IC卡 | 存储容量：1024x8bitEEPROM 存储单元，16个分区，每分区两组独立密码 | 张 | 1.5 |
| 312 | 卡钉 | 线卡、管卡，每盒数量≥50个 | 盒 | 25 |
| 313 | 卡套 | 品名:ID/IC CARD 材质:亚克力 内置尺寸:85.5x54mm 外框尺寸:110x63mm，厚度5mm 挂绳尺寸:长478mm，宽20mm | 个 | 6 |
| 314 | 9V方块电池 | 9V碱性电池，1粒装，适用于寻线仪/烟雾报警器/无线麦克风/万用表/话筒/遥控器等 | 个 | 15 |
| 315 | 便携式线缆标签打印机 | 线缆标签打印机，P刀型，可用于通信机房移动电信尾签光纤标识，手持便携式，支持蓝牙，可打印不干胶，网线标签 | 个 | 350 |
| 316 | 二维扫描器 | 提示方式：蜂鸣器，LED指示灯 系统接口：RS-232串口，USB键盘，USB虚拟串口 接口类型: RJ-45水晶头 触发方式：手动，自动感应 分辨率：≥640\*480像素 有线长度：2米 配件：含套装支架 采用影像式条码识读技术，纸质条码、电子屏幕条码均可识读 具备环境光抗干扰能力**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 具备抗自由跌落**（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）** 影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换 | 个 | 500 |
| 317 | 脚踏板 | B超胃镜内镜肠镜彩超采图脚踩开关，2米,普通开关 | 个 | 80 |
| 318 | 接续盒 | 24芯接续盒 | 个 | 50 |
| 319 | 录音笔 | 1+2麦克风阵列 多终端连接，远程控制录音 录音过程支持拍照 32GB机身存储+10GB\*3年云端大存储，370mAh电池长续航 | 个 | 360 |
| 320 | 手写板 | 感应方式：电阻式 压感级别：256 接口类型：USB接口 | 个 | 110 |
| 321 | 刷卡器 | 输出格式:符合国际标准的Wiegand 26Bit输出 读卡类型: EM/ID卡 读卡距离: 5-15cm 性能:表面防水、防尘 | 个 | 200 |
| 322 | 台式电脑CPU1 | CPU系列：≥酷睿i5 9代系列； 核心数和线程数：≥6核心6线程； 基础频率和睿频：基础频率为≥2.9GHz，可以睿频至≥4.1GHz； 缓存：L3缓存容量为≥9MB； 其他：适用于B360主板。 | 个 | 850 |
| 323 | 台式电脑CPU2 | CPU系列：≥酷睿i5 10代系列； 核心与线程：≥6核心12线程； 频率：基础频率为≥2.9GHz，可以睿频加速至最高≥4.3GHz； 缓存：拥有≥12MB的L3缓存； 其他：适用于h410mk主板。 | 个 | 1200 |
| 324 | 台式电脑CPU3 | CPU系列：≥酷睿i3 9代系列 核心类型：Coffee Lake Refresh(第9代) 接口类型：LGA 1151 三级缓存：≥6M 显示核心型号：≥Intel HD Graphics 630 CPU主频：≥3.6GHz 最高睿频：≥4.2GHz 其他：适用于B360主板 | 个 | 480 |
| 325 | 台式电脑CPU4 | CPU系列：≥酷睿i3 10代系列 核心/线程数：≥4核心8线程 主频：≥3.6GHz 动态加速频率：≥4.3GHz 内存类型：DDR4-2666MHz 热功耗：65W 核显：≥UHD630 其他：适用于h410mk主板。 | 个 | 750 |
| 326 | 彩色证卡打印机色带架 | 可打印张数：≥100张；  适用于法高P280e证卡打印机。 | 个 | 550 |

备注：1、本次采购采取按需供货方式；2、以实际验收数量结算；3、以上项目报价含人工、设计、材料、制造、包装、运输等所有及其他有关各项的含税费用。

**二、商务要求及其他要求（实质性要求）：**

1.合同履行期限：合同签订后3个月内，按采购人供货计划分批次完成。结算费用以实际验收交货数量为准，总金额不超过人民币大写：玖万元整，即¥90000.00。履行时间达到3个月或总金额达到90000.00元则合同自动终止。

2.合同签订时间及履约地点：

2.1签订时间：成交公告公示结束后30日内。

2.2履约地点：资阳市雁江区人民医院。

3.付款方式：按月度付款，货物按采购人供货计划分批次到达交货地点据实验收合格并结合工作考核表，收到成交供应商提供的合法有效完税发票并完善财务手续后，30个工作日内转账支付上月100%货款（如产品出现质量问题则支付期相应顺延）。

4.验收方式：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收。

5.质量保修范围和保修期：按厂家质保。

6.其他要求：

6.1、供应商负责办公地点的设备进行日常维护维修、技术支持等（台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、LED等设备的整机及配件的日常维护维修；软件安装、调试、维护；应急响应；设备巡检；小型局域网及相关设备、线缆等；监控系统维护；车辆管理系统维护；条码纸、热敏纸、碳带、打印机粉、打印机墨水、白卡、色带等办公类耗材）。

6.2、供应商负责网络的维护，主要医院的网络组网、网络检修、网络设备运维等（网络设备使用环境检查；客户网络需求调查；网络结构扩展实施；局域网畅通检修；监控维护主要是指监控系统及周边设备定期保养、故障排除；车场管理系统主要是指车辆管理系统及周边设备定期保养、故障排除。）

6.3、供应商负责硬件的维保（对台式电脑主机进行清洁，用屏保液清理与养护显示器；对打印机、传真机、复印机等办公设备进行擦试及内部清理，保证设备的正常运行和印品质量；硬件的检测和诊断对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；硬件的送修故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系厂商进行更换。）

6.4、售后服务要求：

（1）现场服务：在服务期内，供应商负责指派专人驻场处理以上工作，并保证工作日8:30-12:00期间只处理采购人医院工作。其余时间须保持电话畅通，可电话或远程处理。在供货期内专人运维工程师不能随意更换，如更换人员需告知采购人，采购人允许后才可更换；**（投标人提供指定人员在职证明、承诺函并加盖公章）**

（2）远程服务：运维工程师根据医院提出的技术问题通过电话或远程接入方式提供问题解答和调试解决；

（3）电话服务：在服务时间内固定运维工程师或运维经理电话值守，保持电话通畅，及时为医院解答技术问题；

（4）提供定期巡检、出现故障时的现场维护、节假日和重大事件的技术保障；

（5）出现故障时的响应：提供顺畅、快捷的故障响应能力。到达现场时间：正常工作日应急事件30分钟内到场处理，非应急事件1小时内到场处理（工作日除8:30-12:00期间外），节假日12小时内到达现场。遇到重大技术问题，及时组织公司、厂家技术专家进行会诊，并在72小时内采取相应措施以确保系统的正常运行；

（6）设备故障或重要部门、核心设备故障时，提供相应设备作为应急保障；

（7）投标人提供的硒鼓类耗材出现问题，且问题耗材剩余用量大于等于70%，投标人必须无条件更换新品；**（投标人提供承诺函并加盖公章）**

（8）投标人在提供打印耗材及电脑周边产品过程中，因投标人提供的商品质量问题（设备本身问题除外）导致采购人硬件损坏或数据丢失，投标人应当支付挽回损失所发生的费用；**（投标人提供承诺函并加盖公章）**

（9）打印耗材必须满足医院原打印设备的正常使用，所有提供的耗材（特别是彩色打印耗材）打印效果要求达到打印机原厂效果，校色正确，能正常分辨，且满足各科室的打印需求无投诉。**（投标人提供承诺函并加盖公章）**

**注：**本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

**三、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**四、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**五、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2025年9月3日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**六、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址： 资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

**七、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： | | | | | |

**注:**1.所报单价不超过最高单价限价。2.根据实际供货数量按批次支付。3.所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定价格。运输、检验、税金和人工等费用均包含在报价中。

二、是否全部响应本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年 月 日